SEQUENZA MESSAGGI FAB AF-MUL


Voce_0....Voce_3 	RISERVATA AL PLC  
1 INTRODURRE PASSWORD 
2 PASSWORD CORRETTA INSERIRE CODICE COMANDO
3 ERRORE NELLA PASSWORD
4 EMERGENZA




1 - VOCE 0
2 - VOCE 1 
3 - VOCE 2
4 - VOCE 3
5 - NOTIFY			4
