
***********************************************************************
***
***
***				REQUISITI
***
***
***********************************************************************

S.O. Windows, da XP a 10 tutte le versioni.

La suite di programmi per la gestione e configurazione del BY10850
richiede Microsoft .NET Framework 4.

Solo se nel computer non è installata (frequentemente in Windows XP),

	ESEGUIRE L'INSTALLAZIONE DALLA CARTELLA <Framework 4_ITA> ALLEGATA QUI.

***********************************************************************
***
***
***				IMPORTANTE !!!
***
***
***********************************************************************

Il file di Setup non consente di scegliere la posizione dei files, che vengono
installati nel disco dove risiede Windows (es. C:\) nella sottocartella <Bytronic>
che raggruppa tutti i programmi e le suite che Bytronic rilascerà a partire da Ottobre 2015.
Si sconsiglia vivamente di spostare manualmente i files o i gruppi di files perchè
possono verificarsi confusioni ed errori e soprattutto si possono avere problemi di
permessi in scrittura nelle sottodirectory di ciascuna applicazione.
Tenere tutto raggruppato (programmi con i soli propri dati) anzichè 'spargere' i dati in altre directories
(es. documenti) consente un controllo molto più attento e preciso degli applicativi.

Se è installata una versione precedente di software, è TASSATIVO disinstallarla
prima di procedere all'aggiornamento. Questo garantisce che tutte le componenti
della suite vengano correttamente installate.

Nota: il programma di disinstallazione dell'applicazione lascia inalterati tutti i dati
      salvati dall'Utente in precedenza, che si ritroveranno nelle stesse posizioni dopo l'installazione
      della nuova versione dell'applicazione.
      Eventuali controindicazioni di uso dei vecchi dati con le nuove versioni dell'applicazione (incompatibilità)
      verranno segnalate all'occorrenza.

------------------------
UTILIZZO CON WINDOWS 10:
------------------------

Il cavo USB-RS232 fornito da Bytronic usa il chip Prolific PL2303.
Può capitare che la comunicazione seriale risulti lenta, anche se il driver del cavo risulta aggiornato.
Questo capita se il sistema è stato migrato da Windows 7, 8 o 8.x a 10 con il driver già installato, anche se apparentemente di ultima versione.
In questo caso si consiglia di andare sul sito del produttore del chip (attualmente all'indirizzo: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41)
quindi scaricare il file .zip con i driver di ultima versione (attuale: http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_12_0.zip)
ed eseguirne il setup, forzando la reinstallazione completa.


-----------------------------------------------------

Stato di aggiornamento .zip-pack Setup_BY11250_x-x-x-x :

	1-0-0-0		del 	26.10.2015	- Rilascio.
						============================================================================
						  Stato di aggionamento applicazioni (Suite BY11250 1.0.0.0):
						  - BOOT 18F ..........................	1.0.0.9
						  	- Stato di aggionamento Pacchetto Firmware: BY11250_1.1.0 del 15.10.2015
						  - BY11250 Instrument ................	1.0.0.0
						  	- Riferimento immagine registri: _SET_BY11250_01_01_00
						  - Configuratore BY11250..............	1.0.0.0
						  - Modbus Setup ......................	1.0.0.2
						  	- Stato di aggionamento immagine registri: _SET_BY11250_01_01_00
						  - GSM Monitor .......................	1.0.0.1
						  - Hercules Setup Utility ............	3.2.8	
						  - Editor Configurazione BY11250......	1.0.0.0
						============================================================================

	1-0-0-1		del 	19.11.2015	Stato di aggionamento applicazioni (Suite BY11250 1.0.0.1 *NUOVO*):
						  - BOOT 18F ..........................	1.0.0.9	*INVARIATO*
						  	- Stato di aggionamento Pacchetto Firmware: BY11250_1.1.1 del 19.11.2015 *NUOVO*
						  - BY11250 Instrument ................	1.0.0.1	*NUOVO*
							- Miglioramenti visivi e piccole varianti grafiche
						  	- Riferimento immagine registri: _SET_BY11250_01_01_01 *NUOVO*
						  - Configuratore BY11250......................	*SOPPRESSO*
						  - Editor Configurazione BY11250..............	*SOPPRESSO*
						  - BY11250 Config_Editor..............	1.0.0.0 *NOUVO*
							- Modulo unificato che sostituisce Configuratore BY11250 ed Editor Configurazione BY11250
							  Differenziato con avvio parametrizzato.
							- Piccole varianti grafiche e funzionali rispetto al precedente Editor
						  - Modbus Setup ......................	1.0.0.2	*INVARIATO*
						  	- Stato di aggionamento immagine registri: _SET_BY11250_01_01_01 *NUOVO*
						  - GSM Monitor .......................	1.0.0.1	*INVARIATO*
						  - Hercules Setup Utility ............	3.2.8	*INVARIATO*	
						============================================================================

	1-0-0-2		del 	12.02.2016	Stato di aggionamento applicazioni (Suite BY11250 1.0.0.2 *NUOVO*):
						  - BOOT 18F ..........................	1.0.0.9	*INVARIATO*
						  	- Stato di aggionamento Pacchetto Firmware: BY11250_1.1.2 del 19.11.2015 *NUOVO*
						  - BY11250 Instrument ................	1.0.0.1	*INVARIATO*
						  - BY11250 Config_Editor..............	1.0.0.1 *NOUVO*
							- Corretti alcuni bugs in modalità Editor
						  - Modbus Communicator................	1.0.0.1	*NUOVO*
						  	- Sostituisce Modbus Setup 1.0.0.2 con migliorie interne ma stesso funzionamento
						  	- Stato di aggionamento immagine registri: _SET_BY11250_01_01_01 *NUOVO CONTENUTO*
						  - GSM Commander......................	1.0.0.0	*NUOVO*
						  	- Sostituisce GSM Monitor 1.0.0.1 con prestazioni migliorate ma stesso funzionamento
						  - Hercules Setup Utility ............	3.2.8	*INVARIATO*	
						============================================================================

	1-0-0-3		del 	26.02.2016	Stato di aggionamento applicazioni (Suite BY11250 1.0.0.3 *NUOVO*):
						  - BOOT 18F ..........................	1.0.0.10 *NUOVO*
							- Introdotti controlli per evitare aggiornamento firmware in modo configurazione
						  	- Stato di aggionamento Pacchetto Firmware: BY11250_1.1.3 del 26.02.2016 *NUOVO*
						  - BY11250 Instrument ................	1.0.0.1	*INVARIATO*
						  - BY11250 Config_Editor..............	1.0.0.1 *INVARIATO*
						  - Modbus Communicator................	1.0.0.1	*INVARIATO*
						  - GSM Commander......................	1.0.0.0	*INVARIATO*
						  - Hercules Setup Utility ............	3.2.8	*INVARIATO*	
						============================================================================
